TESTPLAN RWSM 1.33 + VISUAL MUD TRACKS 0.35.28

1. Nur RWSM laden: Auf feuchtem Feld muss der RWSM-Radnässe-Bridge aktiv bleiben.
2. Beide Mods laden: log.txt muss melden, dass VisualMudTracks als Water-Soil-API-Consumer verbunden ist.
3. RWSM muss melden, dass die Reifenvisualisierung an VisualMudTracks delegiert wurde.
4. Bei etwa 50-70 % Sättigung: leichter Nässe-/Erdfilm, aber keine schweren Schlammklumpen.
5. Bei mehr als ca. 82-90 % Sättigung und sinkender Tragfähigkeit: deutlicher Schlamm und Partikel.
6. Über dieselbe Zelle fahren und prüfen, dass RWSM-Überfahrten nicht doppelt hochgezählt werden.
7. Straße befahren: Reifen sollen abhängig von Strecke und Regen wieder sauberer werden.
8. Multiplayer: Host und Client müssen denselben Reifenschlamm und dieselben RWSM-Werte sehen.
