Testhinweise RWSM 1.35.2.0

- Regen/Hagel auf einem Feld abwarten und Feldinfo sowie VMT beobachten.
- Nach Niederschlagsende muss die Oberflächen-Tragfähigkeit langsam über Spielstunden zurückkehren.
- Senken und verdichtete Bereiche müssen länger weich bleiben als gut drainierte Bereiche.
- Speichern, neu laden und prüfen, dass der Nachnässezustand erhalten bleibt.
- Multiplayer: Host und Client müssen denselben Boden- und Einsinkzustand erhalten.
