Testhinweise RWSM v1.36.53 - Manual Attach

1. Realistic Water & Soil Management und Manual Attach gemeinsam aktivieren.
2. Motorpumpe besteigen und langsam an den markierten Pumpenanschluss des Rainstar fahren.
3. Die RWSM-Hilfe darf nur „KUPPLUNGSPUNKT“ und die Entfernung anzeigen. Ein eigener Hinweis „Q - Ankuppeln“ darf nicht mehr erscheinen.
4. Erst am tatsächlichen Gelenk muss der normale Spielhinweis zum Ankuppeln erscheinen.
5. Mit Q mechanisch ankuppeln.
6. Der große Beregnungsschlauch muss danach automatisch mit der Pumpe verbunden sein; ein zusätzliches Aussteigen und langes Drücken der Manual-Attach-Schlauchtaste darf für diesen Sonderanschluss nicht erforderlich sein.
7. Rainstar in Arbeitsstellung bringen, Pumpe starten und Wasserfunktion prüfen.
8. Nach Speichern/Laden sowie im Multiplayer erneut prüfen.

Erwartete Logzeilen bei aktivem Manual Attach:
[RWSM v1.36.53] Manual Attach compatibility active for pump and Rainstar connection
[RWSM v1.36.53] Rainstar irrigation hose connected automatically after pump coupling
