Testplan RWSM 1.35.6

1. Feldinfo auf einer nassen Fläche öffnen.
2. Bodenfeuchte (nFK) darf nie über 100 % anzeigen.
3. Sättigung darf nie über 100 % anzeigen.
4. Überschusswasser muss separat in mm erscheinen.
5. Die Zeile „Fahrspuren / Einsinken“ darf nicht mehr erscheinen.
6. Spielzeit durch Morgen, Mittag und Abend laufen lassen.
7. Temperatur in der Verdunstungszeile muss der aktuellen Wettertemperatur folgen.
8. ET0 muss sich mit Temperatur/Sonne/Wetter ändern.
9. RWSM-Kartenebenen und VMT-Physik weiterhin auf Fahrspur-/Einsinkdaten prüfen.
