Test RWSM 1.35.3 – klimatisch gesteuerte Abtrocknung

1. Nach gleichem Regenereignis bei kaltem, feuchtem und windstillem Wetter prüfen: Oberfläche muss langsam trocknen.
2. Bei warmer, sonniger, trockener und windiger Witterung prüfen: Oberfläche muss deutlich schneller trocknen.
3. Senke mit identischem Wetter vergleichen: Senke muss länger nass bleiben.
4. Verdichteten und unverdichteten Bereich vergleichen: verdichteter Bereich muss länger weich bleiben.
5. Feldinfo-ET0 beobachten; die Oberflächennässe darf nicht unabhängig davon über einen festen Timer verschwinden.
