Testplan 1.35.5
1. Je Bodenart 5, 15, 30 und 50 mm Niederschlag vergleichen.
2. Regenintensität oberhalb/unterhalb der Infiltrationskapazität prüfen.
3. Leichten Traktor, Mähdrescher, Häcksler und vollen Güllewagen in derselben Spur testen.
4. Reifenluftdruck und Reifenbreite variieren.
5. 10-70 % Schlupf auf nassem Boden prüfen; Spur nach Abtrocknung erneut kontrollieren.
6. Oberboden-, Wurzelzonen- und Unterbodenverdichtung nach Pflug, Grubber, Scheibenegge, Walze und Tiefenlockerer prüfen.
7. Savegame/Multiplayer-Synchronisierung kontrollieren.
