TEST RWSM 1.35.4 – WATER-SOIL-API UND VMT-KOPPLUNG

1. RWSM und Visual Mud Tracks gemeinsam laden.
2. Nach Regen einen Feldpunkt über die Feldinfo und das VMT-Reifendruck-HUD prüfen.
3. Prüfen: Oberflächenfeuchte, Reifenfeuchte, Tragfähigkeit und Einsinkfaktor bleiben nach Niederschlagsende erhalten.
4. Bei warmem, windigem und trockenem Wetter mehrere Spielstunden vorspulen.
5. Prüfen: Die Oberflächenfeuchte sinkt abhängig von ET0 und Versickerung; neue Spuren werden flacher.
6. Prüfen: Bereits gespeicherte VMT-Terrainrillen bleiben unverändert.
7. Im Log die Provider-Version 1.35.4.0 und Bridge-Version 1.5.2 kontrollieren.
8. Den Mod im Shop beziehungsweise Mod-Menü prüfen: Der englische Titel muss kurz und normal dargestellt werden.
9. Spiel speichern, neu laden und dieselben Werte erneut prüfen.
