Testplan RWSM 1.36.2

1. Feldinfo öffnen: keine Überlappung; drei getrennte Zeilen müssen lesbar sein.
2. Log prüfen: FoliageBending removed / foliage-copy state prepared.
3. Keine abgeknickten Rechtecke oder künstlichen Lagerflächen durch RWSM.
4. Erntereife und Erntefunktion der Originalfrucht müssen unverändert bleiben.
5. Rand ohne Belastung: kein automatischer Höhen-/Dichtemalus.
6. Vorgewende mit vielen Überfahrten/Verdichtung: niedrigere Copy-Höhe/-Dichte und Ursache Vorgewende/Feldrand.
7. Trockener windiger Rand: Ursache trockener Feldrand.
8. Nasse Senke am Rand: Ursache nasser Feldrand.
9. Multiplayer/Savegame: visualCopy- und visualEdge-Werte bleiben erhalten.
10. Sichtbare Copy-Darstellung nur testen, wenn eine kompatible Karte/Erweiterung rwsmFoliageCopyRenderer registriert.
