TEST RWSM 1.36.1 – OBERFLÄCHE UND REIFENFEUCHTE

1. Feld nach Regen bis 100 % nFK bringen und anschließend zwei sonnige Spieltage trocknen lassen.
2. Prüfen: nFK darf noch hoch sein, während Oberflächen-Nässegedächtnis und Reifenfeuchte sinken.
3. Trockener Hof/ trockene Feldoberfläche: keine künstliche Reifenfeuchte aus nFK.
4. Tatsächlich nasse Oberfläche: Reifenfeuchte bleibt sichtbar.
5. Crop Vitality Visuals aus Version 1.36.0 müssen unverändert funktionieren.
