TESTPLAN v1.27 – Lokale Radnässe

1. Ein trockenes Feld prüfen: Reifen und Staubeffekt müssen weitgehend trocken bleiben.
2. Eine RWSM-Zelle über 85 % Sättigung befahren: nasse Rad-/Bodeneffekte müssen einsetzen.
3. Eine Zelle über 95 % Sättigung beziehungsweise mit hohem Einsinkfaktor befahren: Reifen müssen sichtbar nasser/matschiger werden und Spuren kräftiger wirken.
4. Danach auf Asphalt fahren: die lokale Feldnässe darf dort nicht weiter auf die Radphysik angewendet werden.
5. Auf ein anderes trockenes Feld wechseln: keine globale Kartennässe darf entstanden sein.
6. Multiplayer: Host und Client fahren nacheinander über dieselbe nasse Zelle und vergleichen Effekte und Fahrverhalten.
7. Log prüfen auf:
   [RWSM v1.27] Local wheel wetness bridge installed
8. Bei Fehlern bitte vollständige log.txt und einen Screenshot der Feldinfo an derselben Position sichern.
