Testhinweise RWSM v1.36.54

1. Mit Manual Attach:
- Motorpumpe langsam bis auf maximal etwa 0,60 m an den echten Rainstar-Pumpenanschluss fahren.
- Die Sonderverbindung muss am exakten Punkt automatisch hergestellt werden.
- Es darf kein Aussteigen und kein zusätzlicher Schlauch-Tastendruck erforderlich sein.
- Rainstar und Pumpe müssen nach dem Kuppeln ruhig stehen.

2. Ohne Manual Attach:
- Am markierten Anschluss bis in den 0,75-m-Nahbereich fahren.
- Der normale LS25-Q-Hinweis darf erst dort erscheinen.
- Mit Q ankuppeln und auf ruhigen Stand prüfen.

3. Zittern:
- Nach dem Kuppeln mindestens 30 Sekunden warten.
- Pumpe im Transport- und Arbeitsmodus testen.
- Der Rainstar darf nicht springen, pendeln oder gewaltsam zur Pumpe gezogen werden.

Erwartete Logzeilen mit Manual Attach:
[RWSM v1.36.54] Manual Attach exact-point compatibility active
[RWSM v1.36.54] Pump and Rainstar connected without repeated hose reattachment
