Test v1.36.58 - Manual Attach / Zittern

1. Nur RWSM v1.36.58 und Manual Attach aktivieren.
2. Motorpumpe am Traktor ankuppeln.
3. Motorpumpe mit dem Rainstar verbinden.
4. Mindestens 30 Sekunden im Stand beobachten.
5. Langsam vor- und zurücksetzen sowie leicht einlenken.
6. Prüfen: keine harte Positionskorrektur, kein rhythmisches Zittern, kein Springen der Pumpe.
7. Regnerwagen und Schlaucheinzug separat prüfen; diese Funktionen wurden nicht verändert.

Erwartete Logzeile:
[RWSM v1.36.58] Rainstar parking anchor releases reliably for the motor-pump joint
